|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара, качественные, технические и функциональные показатели товара** | **Параметры эквивалентности** | **Кол-во (шт.)** |
| 1. | **Мышь оптическая** светодиодная, интерфейс подключения - **USB**, количество клавиш - не менее 3, разрешение оптического сенсора - не менее 800 dpi, цвет – черный, размеры (ГхШхВ) – не менее 110мм x не менее 60мм x не менее 35мм | Logitech B100 Optical (USB) | **5** |
| 2. | **Мышь оптическая** светодиодная, интерфейс подключения - **PS/2**, количество клавиш - не менее 3, разрешение оптического сенсора - не менее 800 dpi, цвет – черный, размеры (ГхШхВ) – не менее 110мм x не менее 60мм x не менее 35мм | Defender Optimum MB-150 PS/2 | **5** |
| 3. | **Клавиатура мембранная**,  интерфейс подключения - **USB**, количество клавиш - не менее 106, цвет - черный. | Defender Element HB-520 USB | **5** |
| 4. | **Сетевой фильтр**, количество розеток с заземлением - не менее 6, длина шнура - не менее 3 м, тип входной вилки- EURO, максимальная нагрузка - не менее 2200 Вт, цвет - черный, ослабление импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перегрева. | Defender DFS-153, 3м Black | **3** |
| 5. | **Кабель соединительный,** разъем 1: SVGA Male, разъем 2: SVGA Male, длина кабеля: не менее 1,8 м, цвет: черный | Konoos VGA (m) - VGA (m) 1.8 м | **5** |
| 6. | **Термопаста,** упаковка: шприц, вес: не менее 3 г, теплопроводность: не менее 1.8 Вт/мК | Термопаста АлСил-3, 3 гр, шприц | **5** |
| 7. | **Диск DVD+R,** максимальная скорость записи: не менее 16x, упаковка: “Cake Box”, поверхность: ”Matt Silver”, количество штук в упаковке: не менее 100 шт. | Диски DVD+R Verbatim 4.7Gb 16x 100 шт Cake Box | **1** |
| 8. | **Батарейка литиевая,** форм-фактор: CR2032, напряжение: 3 В, срок службы: не менее 5 лет | Samsung PLEOMAX CR2032 5BL | **15** |
| 9. | **Универсальные влажные чистящие салфетки для оргтехники**, количество в комплекте – не менее 20 шт. | Defender CLN30200 | **10** |
| 10. | **Блок питания для корпуса,** мощность – не менее 350 Вт, разъем - 20+4+4 pin, количество шнуров питания SATA – не менее 2. | DEXP DTS-350 | **3** |
| 11. | **Оперативная память DDR2**, объем - не менее 2 Гб, частота - не менее 800 MHz, пропускная способность - не менее 6400 Мб/с | 2048 Mb Hynix PC2-6400 800MHz | **2** |
| 12. | **Сетевая карта,** интерфейс – PCI, скорость передачи данных – не менее 100 Мбит/сек, индикаторы - Link, Activity | D-Link DFE-520TX/D1A | **4** |
| 13. | **Коммутатор,** количество портов Ethernet 10/100 Мбит/сек - не менее 24, внутренняя пропускная способность - не менее 4,8 Гбит/сек, режимы дуплекса - полудуплекс и полный, питание - от сети, светодиодные индикаторы – есть | D-Link DES-1024C | **1** |
| 14. | **Видеокарта,** интерфейс - PCI-E, тип видеопамяти - DDR3, частота графического процессора - не менее 650 МГц, объем видеопамяти - не менее 1 Гб, частота видеопамяти - не менее 800 МГц, максимальное разрешение - не менее 2560 х 1600, разъем VGA - есть, разъем DVI - есть, разъем HDMI - есть, система охлаждения - пассивное (радиатор), ширина – однослотовая | PowerColor AMD Radeon HD 5450 | **1** |
| 15. | **Диктофон цифровой,** дисплей - есть, встроенный динамик - есть, поддержка карт памяти microSD, microSDHC – есть, объём внутренней памяти - не менее 4 Гб, длительность записи - не менее 560 часов, поддерживаемые форматы - MP3 и WAV, управление голосом - есть, интерфейс подключения к компьютеру - USB 2.0, вход для микрофона - есть, выход для наушников 3,5 - есть, тип питания - встроенный аккумулятор Li-Pol, время работы на батареях - не менее 50 часов, функция MP3-плеера - есть, использование в качестве флэш-накопителя - есть, эквалайзер - есть, мгновенная запись одним нажатием кнопки - есть, режим голосового управления записью – есть, размеры (ШxВxГ) - не более 50 мм x не более 120 мм x не более 20 мм, соединительный кабель USB – в комплекте | Philips DVT4000 | **1** |
| 16. | **Фотоаппарат,** тип камеры - цифровая, оптический Zoom - не менее 42x, цифровой Zoom - не менее 4x, число оптических элементов - не менее 12, общее число пикселов матрицы - не менее 20.5 млн, максимальное разрешение - не менее 5152 x 3864, тип матрицы - СCD, AutoISO - есть; баланс белого – автоматический/ручная установка/из списка; вспышка - встроенная, подавление эффекта красных глаз - есть; стабилизатор изображения - оптический, подвижный элемент в объективе, макросъёмка - есть; максимальная скорость съемки - не менее 0,5 кадр./сек, использование экрана в качестве видоискателя - есть, тип автофокуса - контрастный, подсветка автофокуса - есть, фокусировка по лицу - есть; тип карт памяти – SD/SDHC/SDXC, формат изображения - JPEG; интерфейсы - USB 2.0, видео, аудио, Wi-Fi, NFC; питание аккумуляторов - собственное, количество аккумуляторов - не менее 1; запись видео - есть, формат записи видео - MP4, максимальное разрешение роликов - не менее 1280x720, оптический Zoom при записи видео - есть; датчик ориентации – есть, крепление для штатива - есть | Canon PowerShot SX420 IS Black | **1** |
| 17. | **Карта памяти**, тип - Secure Digital HC, объем памяти – не менее 8 Гб, класс скорости – не менее 10 | Карта памяти Silicon Power SDHC 8 Гб Сlass 10 | **1** |
| 18. | **Картридж черный для лазерного принтера**, ресурс – не менее 1600 страниц, совместимость - с HP CE285A и Canon Cartridge 725 | Bion CRG125 / 725-CE285A | **5** |
| 19. | **Картридж черный для лазерного принтера**, ресурс – не менее 1600 страниц, совместимость - с HP CE283A | Bion CF283A | **5** |